**Réservoir mobile gasoil**

**pompe manuelle**

**Réf. 10022100**

**339 € H.T.**

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm

Pompe rotative manuelle en aluminium – débit libre 50 l/mn

Flexible de distribution 3/4" – 4 m Bec de distribution 150 mm Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm


Profondeur 380 mm

Poids 9 kg

Conforme à la norme ADR

# Les Nouveautés

**Réservoir mobile gasoil**



**kit pompe 12 v**

**Réf. 10022101**

**429 € H.T.**

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm Pompe 12 V – débit libre 40 l/mn Fusible 25 A

Flexible de distribution 3/4" – 4 m

Pistolet standard

Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm

Poids 11 kg

Conforme à la norme ADR

**Réservoir mobile EssENCE**

**pompe manuelle**

**Réf. 10022102**

**449 € H.T.**

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm

Pompe rotative manuelle en aluminium – débit libre 50 l/mn

Câble de masse avec pince 1m Flexible de distribution 3/4" – 4 m Pistolet standard

Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm

Poids 11 kg

Conforme à la norme ADR

**Réservoir mobile adBlue®**

**pompe manuelle**

**Réf. 10022103**

**349 € H.T.**

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm

Pompe rotative manuelle en polypropylène – débit libre 50 l/mn

Flexible de distribution 3/4" – 4 m Bec de distribution 150 mm Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm

Poids 10 kg

Conforme à la norme ADR

**Réservoir mobile de pulvérisation**

**pompe 12 v**

**Réf. 10022105**

**459 € H.T.**

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm

Pompe à membrane 12 V – débit 4 l/mn Câbles d’alimentation avec pinces Flexible de distribution spiralé 5 m – 1/2"

Lance inox 0,60 m – diamètre buse 1,1 mm Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm Pression de test 3 bar Poids 10 kg

Conforme à la norme ADR

THE

LUBRICATION

COMPANY

**Promo**

1



**Rétention PEHD**

**version 4 fûts**

**Réf. 7010247**

**350 € H.T.**

Bac de rétention 2 x 2 fûts Volume 800 l

**version 2 fûts**

**Réf. 7010244**

**180 € H.T.**

Bac de rétention 2 fûts Volume 400 litres

Polyéthylène HD PE80064 bleu Caillebotis polyéthylène bleu

Modèle clipsable

**version iBC 1000 litres**

**Réf. 7010248**

**520 € H.T.**

Bac de rétention 3 x 2 fûts

Volume 1200 l

Jonction tripode

**aspirateur d'huile 70 litres**

**Réf. 47083**

**239 € H.T.**

Aspirateur d’huile **70 litres**

Cuve acier

Flexible d’aspiration 2000 mm Flexible de refoulement 1600 mm Jauge latérale protégée

Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW Vacuomètre

Soupape de sécurité Poignée avec protection

**aspirateur – récupérateur 100 litres**

**Réf. 47486**

**389 € H.T.**

Aspirateur – récupérateur **100 litres**

Bol **18 litres** Diamètre bol 400 mm Extension de 606 mm Tube télescopique 1"

Jauge latérale protégée

Flexible d’aspiration 2000 mm Flexible de vidange de 1600 mm Hauteur maxi 1890 mm

Hauteur mini 1340 mm

MW

Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-B

Poignée avec protection

**Purgeur de freins et embrayages 7 litres avec accessoires**

**Réf. 10905**

**295 € H.T.**

Capacité **7 litres**

Livré avec 6 bouchons standards

2 bidons de purge avec flexible et oreillettes + 1 entonnoir

Indicateur de niveau

Manomètre de contrôle de pression produit (0-4 bar) Manomètre de contrôle de pression air (0-12 bar) Soupape de sécurité côté air et côté produit

# Matériel d'atelier

**aspirateur d'huile 70 litres avec pré-chambre**



**Réf. 47286**

**349 € H.T.**

Aspirateur d’huile **70 litres**

**Pré-chambre polycarbonate 8 litres avec vacuomètre**

Soupape de sécurité

Flexible d’aspiration 2000 mm Flexible de refoulement 1600 mm Jauge latérale protégée

Vidange pneumatique

Manomètre indicateur de pression de refoulement Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW Poignée avec protection

**aspirateur – récupérateur d'huile 100 litres**

**avec pré-chambre**

**Réf. 47586**

**399 € H.T.**

Aspirateur – récupérateur **100 litres**

**Pré-chambre polycarbonate 8 litres avec vacuomètre**

Bol **18 litres** – extension 606 mm Diamètre bol 400 mm

Extension de 606 mm Tube télescopique 1" Jauge latérale protégée

Flexible d’aspiration 2000 mm Flexible de vidange de 1600 mm Hauteur maxi 1890 mm

Hauteur mini 1340 mm

Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW

Poignée avec protection

**Récupérateur d'huile 70 litres**

**Réf. 49086**

**169 € H.T.**

Récupérateur d’huile **70 litres** Bol **18 litres** orientable Vasque d’extension 606 mm Tube télescopique 1"

Roues caoutchouc – polypropylène injecté Hauteur Mini/ Maxi 1220 / 1710 mm Flexible refoulement 1600 mm

Jauge latérale protégée Support accessoire de vidange Vidange pneumatique

Poignée avec protection

2

**Distribution huile – graisse**



**Distribution fixe**

**huile moteur sur fût**

**Réf. 10090311**

**290 € H.T.**

Pompe 3/1 – 15 l/mn – 940 mm Flexible huile 4 mètres

Pistolet compteur digital

**Distribution mobile huile moteur sur fût**

**Réf. 10090317**

**385 € H.T.**

Pompe 3/1 – 15 l/mn – 940 mm Flexible huile 4 mètres Pistolet compteur digital Chariot 4 roues 200 kg

**Distribution mobile graisse**

**sur tonnelet 50 kg**

**Réf. 74038**

**299 € H.T.**

Pompe 50/1 – 730 mm Couvercle 385 mm Plateau suiveur 370 mm Flexible graisse 4 mètres Pistolet graisse

Chariot 4 roues 50 kg

**Réf. 74041**

**299 € H.T.**

Couvercle 420 mm Plateau suiveur 410 mm

**Mallettes pompe à graisse électrique**

**version 14.4 v – NiCd**

**Réf. 10030750**

**119 € H.T.**

Pompe à graisse électrique Ni/Cd

Capacité cartouche 400 g

Débit maxi 88 g/mn – Pression maxi 470 bar Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles

Kit avec 2 Batteries 14.4 V – 1500 mAh

Chargeur 230 V – 55 W – Temps de charge 1 h 15 mn Mallette de transport – Poids 6.4 kg

**version 14.4 v – li/ion**

**Réf. 10030751**

**149 € H.T.**

Pompe à graisse électrique Li/Ion

Capacité cartouche 400 g

Débit maxi 88 g/mn – Pression maxi 530 bar Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles

Kit avec 1 batterie 14.4 V – 1500 mAh Chargeur 230 V – 60 W – Temps de charge 1 h Mallette de transport – Poids 4.2 kg

**version 18 v – NiCd**

**Réf. 10030725**

**159 € H.T.**

Pompe à graisse électrique Ni/Cd

Capacité cartouche 400 g Débit maxi 100 g/mn Pression maxi 600 bar

Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles Kit avec 2 batteries 18 V – 1500 mAh

Chargeur 230 V – 80 W Temps de charge 1 h 15 mn

Mallette de transport – Poids 7.8 kg

Débit par coup 2.5 cm3 – Pression maxi 600 bar Flexible 70 cm avec agrafe 4 mors

Puissance aimant en position traction 60 kg Poids 1.6 kg

**version 19.2 v – li/ion**

**Réf. 10030752**

**210 € H.T.**

Pompe à graisse électrique Li/Ion

Capacité cartouche 400 g

Débit maxi 90 g/mn – Pression maxi 600 bar Flexible 75 cm avec agrafe 4 mors

Kit avec 1 batterie 19.2 V – 1500 mAh

Chargeur rapide 230 V – Temps de charge 1 h 10 mn Mallette de transport – Poids 8.3 kg



**Pompe à graisse aimantée à double poignée**

**Réf. 10030105**


**91 € H.T.**

Pompe à graisse double poignée type industrielle pour cartouche standard ou à visser

Capacité cartouche 400 g


3

**Promo**



THE LUBRICATION COMPANY

**Pompe adBlue®**



**multiproduits pour fût 220 litres**

**Réf. 10030708**

**26,90 € H.T.**

**Prix unitaire spécial par 10 pièces**

Pompe à levier télescopique pour fût 60-220 l Débit 0.5 litre à la levée

Corps en polypropylène – piston inox

Joints VIToN

Flexible distribution longueur 1.20 m Emballage individuel carton

Carton de 10 pcs

# Distribution



**Pompe à huile**

**à levier télescopique pour fût 220 litres**

**Réf. 10030703**

**13,90 € H.T.**

**Prix unitaire spécial par 10 pièces**

Pompe à levier télescopique en acier pour fût 60-220 l

Débit 0.4 l à la levée

Piston acier – tube plongeur PE Segments en acier

Emballage individuel carton

**Carton de 10 pcs**

**Pompe lR-lg**

**à levier télescopique pour fût 220 litres**

**Réf. 10030714**

**19,90 € H.T.**

**Prix unitaire spécial par 10 pièces**

Pompe à levier télescopique en PP pour fût 60-220 l

Débit 0.4 l à la levée

Corps PP – tube plongeur PP Piston inox – joint VIToN Emballage individuel carton **Carton de 10 pcs**

**Enrouleur électrique 230 V 3 x 2.5**

**Réf. 89022**



**Enrouleurs**

**Enrouleur EaU HaUTE PREssioN aBs / acier orientable**

**Réf. 85057**

**279 € H.T.**

**Flexible 15 mètres – 200 bar** Carter ABS – châssis acier Flexible liaison 1.5 mètre Diamètre tuyau 5/16" – 8 mm Raccord TK 22 x 150

Pression maxi 200 bar

Support orientable

**Enrouleur EaU**

**plastique carrossé 20 m – 1/2"**

**Réf. 89013**

**98 € H.T.**

**Flexible 20 mètres**

Flexible liaison 1 mètre Diamètre tuyau 1/2" – 12.7 mm Pression maxi 10 bar

Support orientable

Pomme d’arrosage multi jets



**149 € H.T.**

**Câble 20 mètres HO7RNF**

Type rallonge

Section 3 x 2.5 mm2 Puissance déroulée 3200 W Classe IP 42/65

Support orientable

Normes RoHS



**Enrouleur aiR**

**polypropylène haute densité air**

**Réf. 89100**

**75 € H.T.**

**Flexible HYBRIDE 15 mètres**

Flexible débrayable

et programmable par mécanisme

Flexible liaison 0.9 mètre Diamètre tuyau 5/16" – 8 mm Pression maxi 12 bar

Support orientable

**Enrouleur aiR**

**polypropylène haute densité air**

Flexible débrayable et programmable Flexible liaison 0.9 mètre

Pression maxi 20 bar

Support orientable

**Réf. 89101**

**101 € H.T.**

**Flexible HYBRIDE 15 mètres**

Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 m

**Réf. 89102**

**109 € H.T.**

**Flexible HYBRIDE 20 mètres**

Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 m

4

**Distribution GASOIL**



**Réservoir 200 l gasoil équipé groupe 12 v Pistolet de distribution à arrêt automatique**

**Réf. 10022310**

**419 € H.T.**

Réservoir capacité 200 litres avec couvercle Pompe électrique 12 V

Débit libre maxi 45 l/mn Flexible de distribution 4 m

Pistolet de distribution à arrêt automatique Capot de protection pompe cadenassable Verrouillage à clé du remplissage

**Réservoir 400 l gasoil équipé groupe 12 v Pistolet de distribution à arrêt automatique**

**Réf. 10022410**

**659 € H.T.**

Réservoir capacité 400 litres

avec couvercle

Pompe électrique 12 V Débit libre maxi 45 l/mn Flexible de distribution 4 m Pistolet de distribution

à arrêt automatique

Capot de protection

pompe cadenassable

Verrouillage à clé du remplissage

**groupe 12 v de distribution gasoil**




**Réf. 10071230**

**109 € H.T.**

Pompe 12 V auto-amorçante – IP 55 Débit libre maxi 45 l/mn – bypass

Entrée sortie 3/4" Flexible aspiration 2 m sertis – 3/4" Flexible distribution 4 m sertis – 3/4"

Pistolet standard Clapet crépine laiton / inox Cycle de travail 30 mn



THE LUBRICATION COMPANY

**Promo**

5

**Distribution GASOIL – Filtration**



**Borne de gestion**

**et de distribution gasoil\***

**Réf. 10070086**

**5 590 € H.T.**

Borne de gestion self GASoIL et GNR Débit maxi 80 l/mn

Affichage à cristaux liquides

Clavier inox

Contrôle véhicule par badges (190 maxi) Contrôle chauffeur par codes sécurisés Mémoire interne de 500 transactions Transfert des données filaire ou radio Moteur 380 W TRI 1CV

Aspiration 1"1/2 – longueur maxi 25 m Filtration 30 μ et eau intégrée Précision 0.3 %

Flexible 4 m avec pistolet à arrêt automatique Dimensions L 480 x P 450 x H 1450 mm

\*Existe aussi en version AdBlue® et sans

plomb

**Cuve double enveloppe PEHD**

**1 500 litres (cuve garantie 15 ans)**

**a 74224**

**vec groupe 100**

**\*Hor**

**Réf. 10074235**

**1 650 € H.T.\***

**s port**

Capacité de cuve 1500 litres Dimensions 1720 x 770 x 1720 mm

Poids 90 kg

Pompe 230 V de type cube – 370 W – IP 55 Régime maxi 2800 t/mn

Pression maxi 1.4 bar

Débit maxi 60 l/mn – by-pass

Compteur 4 chiffres avec totalisateur 8 chiffres Entrée sortie 1"

Quick-coupling

Flexible aspiration 2 m sertis Flexible distribution 4 m sertis Pistolet à arrêt automatique Clapet crépine laiton / inox

**équipement gasoil sur platine**

**avec compteur – flex 4 m – pistolet self**

**groupe de distribution**

**CUBE gasoil 230 v – 56 l/mn**

**Réf. 10074224**

**369 € H.T.**

Pompe 230 V auto-amorçante

370 W – IP 55

Régime maxi 2800 t/mn Pression maxi 1.4 bar

Débit maxi 60 l/mn – by-pass

Compteur 4 chiffres

avec totalisateur 8 chiffres

Entrée sortie 1"

**Entrée sortie 1"**

**Flexible aspiration 2 m sertis Flexible distribution 4 m sertis Pistolet standard**

**Clapet crépine laiton/ inox**

**Platine de maintien semi-carrossée en U**

**version 230 v – 60 l/mn**

**Réf. 10072364**

**299 € H.T.**

**Pompe 230 V auto-amorçante – 370 W – IP 55 Régime maxi 2800 t/mn**



**Pression maxi 1.4 bar**

**Débit maxi 60 l/mn – by-pass**

**version 230 v – 80 l/mn**

**Réf. 10072384**

**319 € H.T.**

**Pompe 230 V auto-amorçante – 450 W – IP 55 Régime maxi 2800 t/mn**

**Pression maxi 2 bar**

**Débit maxi 80 l/mn – by-pass**

Flexible aspiration 2 m sertis Flexible distribution 4 m sertis Pistolet à arrêt automatique

**Filtres séparateurs et absorbeurs d’eau**

**Pistolet gasoil 50 l/mn à arrêt automatique**

**Réf. 10021060**

**55 € H.T.**

Débit maxi 50 l/mn

Raccord tournant – Entrée femelle 3/4" Sortie ext / int 25 / 19 mm

Poids 1.3 kg

**Pistolet gasoil 80 l/mn à arrêt automatique**

**Réf. 10021080**

**79 € H.T.**

Débit maxi 80 l/mn

Raccord tournant – Entrée femelle 1" Sortie ext / int 27 / 21 mm

Poids 1.7 kg

**Réf. 10070096**

**16 € H.T.**

Tête de filtre 3/4" pour filtre 10070091

**Réf. 10070091**

**14 € H.T.**

Filtre water jailer 50 l/mn Absorption 130 ml

Tête de filtre 3/4" – 50 l/mn

**Réf. 10070097**

**16 € H.T.**

Tête de filtre 1"

pour filtre 10070092

**Réf. 10070092**

**21 € H.T.**

Filtre water jailer 65 l/mn Absorption 260 ml

Tête de filtre 1" – 65 l/mn

**Display box 12 filtres**

**Réf. 10070099**

**249 € H.T.**

**Réf. 10070098**

**21 € H.T.**

Tête de filtre 1"

pour filtre 10070095

**Réf. 10070095**

**27 € H.T.**

Filtre water jailer 80/120 l/mn Absorption 390 ml

Tête de filtre 1" – 80/120 l/mn


3 x Réf. 10070091

6 x Réf. 10070092

3 x Réf. 10070095

6

**Distribution AdBlue®**



**groupe de distribution électrique 230 v – adBlue®**

**Réf. 37065**

**349 € H.T.**

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55 Débit libre 35 l/mn

Flexible de distribution EPDM 6 m Flexible d’aspiration EPDM 1.5 m Raccord CDS/SEC pour IBC ou fût Pistolet manuel AdBlue® haute qualité

**groupe de distribution électrique 230 v – adBlue®**

**Réf. 37066**

**229 € H.T.**

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55

Débit libre 26 l/mn

Flexible de distribution PVC 6 m Flexible d’aspiration PVC 1.5 m

**Distribution électrique 230 v – adBlue pour iBC 1000 litres**

**Réf. 37075**

**399 € H.T.**

Distribution électrique 230 V – AdBlue® pour IBC 1000 litres

– IBC non fourni –

IP 55 par pompe électrique à membrane 230 V – IP 55 Débit libre 35 l/mn

Flexible de distribution EPDM 6 m Flexible d’aspiration EPDM 1.5 m Platine de fixation

Support flexible

Raccord CDS/SEC pour IBC ou fût

Canne aspiration

Pistolet manuel AdBlue® haute qualité

**Enrouleur orientable adBlue® aBs / acier tambour ouvert**

Pistolet manuel AdBlue® standard

**Kit de distribution gravitaire pour iBC adBlue® 1000 litres**

**Réf. 10030742**

**89 € H.T.**

Flexible de distribution luxe 3 m Raccord IBC 60 x 6

Colliers x 2

Pistolet manuel PP / inox (joints viton)

**Réf. 88501**

**349 € H.T.**

Flexible EPDM 8 m Flexible liaison EPDM 1 m

Diamètre tuyau 3/4" – 19 mm Raccord inox 3/4"

Pression maxi 20 bar

Support orientable

**Pompe rotative adBlue® pour fût 220 litres**

**Réf. 10030734**

**59 € H.T.**

Pompe en polypropylène – Téflon – viton Rotative – débit 60 l/mn

Conditionnement fût 220 l Flexible de sécurité 1.20 m Emballage individuel carton

**Pompe à levier adBlue® télescopique pour fûts de 60 – 200 litres**

**Réf. 10030702**

**23,90 € H.T.**

**Prix unitaire spécial par 10 pièces**

Pompe à levier télescopique pour fût 60-220 l Débit 0.4 l à la levée

Corps PP – tube plongeur PP

Piston inox

Joints VIToN

Emballage individuel carton Carton de 10 pièces

**Tube plongeur**



**Pistolet à arrêt automatique pour adBlue®**

**Réf. 10021091**

**159 € H.T.**

Pistolet automatique – PP/ inox et joints viton Débit 8 à 50 l/mn

Entrée 3/4" F x raccord tournant cannelé Pour flexible 3/4"

Diamètre du bec de distribution 24 mm

**Pistolet manuel pour adBlue® HQ**

**Réf. 10021049**

**29 € H.T.**

Pistolet manuel – PP/ inox et joints viton Débit 60 l/mn

Entrée 3/4" F x raccord cannelé Pour flexible 3/4"


Diamètre du bec de distribution 24 mm



**avec tête pour raccord rapide CDs/sEC**

**Réf. 37068**

**24,90 € H.T.**



THE LUBRICATION COMPANY

**Promo**

7

**Bonnes affaires**



**Baladeuse magnétique**

**6 led High Power – 1 led Uv**

**Réf. 10819**

**9,90 € H.T.**

**Prix promo unitaire par 10 pièces**

Baladeuse 6 led high power (600 lux) 1 led UV détection de fuite

Livrée avec 3 piles Autonomie 3-5 heures

Magnétique (1 aimant) Format stylo Interrupteur de marche

**Baladeuse magnétique orientable 2 led High Power – 5 led Uv**

**Réf. 10818**

**49,90 € H.T.**

**Prix promo unitaire par 20 pièces**

Baladeuse 2 led high power (1200 lux) 5 led UV détection fuite

Chargeur 12 et 230 V

Autonomie 3-5 heures Temps de charge 5 heures

avec indicateur

Magnétique (3 aimants) Double crochet – Interrupteur

**Réservoir 220 l adBlue® équipé avec groupe 12 v**

**Réf. 10022303**



**599 € H.T.**

Réservoir capacité 220 litres

Pompe électrique à membrane 12 V – IP 55 Débit libre 26 l/mn

Flexible de distribution PVC 6 m Flexible d’aspiration PVC 0.3 m Pistolet manuel AdBlue® haute qualité

**Cuve gRv PEHD 50 litres adBlue® avec pompe 12 v – pistolet manuel**

**Réf. 10024205**



**221 € H.T.**

Réservoir capacité 50 litres Jeu de 2 sangles de maintien

Pompe électrique

à membrane 12 V – IP 55

*Création et réalisation graphique : Amélie L. - + 33 6 50 31 20 65 -* [*www.amelie-l.com*](http://www.amelie-l.com/)

Débit libre 26 l/mn

Flexible de distribution PVC 6 m Flexible d’aspiration PVC 0.3 m Pistolet manuel polypropylène/ viton



Cachet du Revendeur

Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs en prix publics Hors-Taxes. Franco de port 400 € net H.T, hors cuves et bacs de rétention. Sous réserve d’erreurs typogra- phiques. Photos non contractuelles. Les appareils et spécificités peuvent être modifiés à tout moment.

**Coffret pompe à graisse manuelle**

**ou pneumatique**



**Réf. 10030756**

**52 € H.T.**

**Prix unitaire spécial par 5 pièces**

Pompe à graisse manuelle ou pneumatique en acier


Pression d’utilisation 414 bar – R 42/1 Flexible 30 cm – 10x100 – agrafe 4 coupelles Jeu de 6 clés mixtes

1 tournevis plat – 1 tournevis cruciforme 1 pince universelle – 1 pince droite

1 jeu de coupleur air Livré avec 20 graisseurs

Emballage individuel carton – Carton de 5 pcs

**Ets LURO**



THE LUBRICATION COMPANY

**Z.A. – 1, Allée Mansart – BP 21 – 33470 Gujan-Mestras – FRANCE**

**Tél. +33 (0)5 56 66 15 34 – Fax +33 (0)5 56 66 59 16**

[**www.luro.fr**](http://www.luro.fr/)

8